Opis przedmiotu zamówienia

**Zadanie: Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi**



Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV   
oraz rodzaj zamówienia:

kod CPV: **45.23.00.00-8** roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

**45.23.31.20-6** roboty w zakresie budowy dróg

Zadanie polega na stabilizacji ulic gruntowych za pomocą betonowych płyt ażurowych, które obejmuje następujące ulice:

Laskowicka, Pelikanowa (sięgacz), Warneńczyka (odcinek od ul. Piastowej do ul. Saskiej), Spadochroniarzy (od nr 2 do nr 28), Wincentego Pola (odcinek od ul. Chłopickiego do nr 16).

Czynności wchodzące w skład zadania:

- korytowanie

- ramowanie nawierzchni poprzez ustawienie krawężnika wtopionego

- układanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5mm z recyklingu

- regulacja pionowych włazów kanałowych

- wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych układanych na podsypce z pospółki   
- wypełnienie płyt ażurowych kamieniem płukanym